유해위험방지계획서 안내

‣ 제출대상

대상 업종 또는 고용노동부령으로 정하는 5개 설비 중 어느 하나에 해당될 경우

- 산업안전보건법 제 49조의2에 따라 공정안전보고서를 제출한 경우 면제

1) 전기계약 용량이 300kW 이상인 다음의 13개 업종으로 건설물․기계․기구 및 설비 등

일체를 설치․이전․변경하는 경우

업종코드	업종명(중분류)	업종코드	업종명(중분류)
10***	식료품 제조업	261***	반도체제조업
16***	목재 및 나무제품 제조업	262**	전자부품 제조업
20***	화학물질 및 화학제품 제조업	29***	기타 기계 및 장비 제조업
22***	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	30***	자동차 및 트레일러 제조업
23***	비금속 광물제품 제조업	32***	가구 제조업
24***	1차금속 제조업	33***	기타 제품 제조업
25***	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)

* 한국표준산업분류표(2007년 9차 개정)에 따른 업종으로서 시세분류 업종코드 [5자리코드] 기준

‣ 모든 업종의 사업장에서 고용노동부령으로 정하는 5개 설비를 설치․이전․변경하는 경우

1) 용해로(금속이나 그 밖의 광물의 용해로)

① 금속 또는 비금속광물을 해당물질의 녹는점 이상으로 가열하여 용해하는 노(爐)로서 용량이 3톤

이상인 것

2) 화학설비

① 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 273조에 따른 “특수화학설비”로 단위공정중에 저장 되는 양을           포함하여 하루동안 제조 또는 취급할 수 있는 양이 규칙 별표9의 기준량 이상인 것

*특수화학설비란?

- 발열반응이 일어나는 반응장치(반응기): 반응열을 제거하기 위한 냉각 매체의 투입이 가능한 반응기         : 화학물질 합성 또는 중합반응기

- 장치내부가 폭발위험농도 이내에서 운전되는 증류, 정류, 증발, 추출 등 분리를 행하는 장치

- 가열시켜주는 물질의 온도가 가열되는 위험물질의 분해온도 또는 발화점 보다 높은 상태에서 운전         되는 설비(열매체가 투입되는 반응기)

- 반응폭주등 이상화학반응에 의하여 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비

- 고온(350℃) 또는 고압(980kPa)이상에서 운전되는 설비

- 화학물질 가열로(가열기)

3) 건조설비

① 열원기준으로 연료의 최대 소비량이 시간당 50kg 이상이거나 정격 소비전력이 50kW 이상인 설비           로서 다음에 해당하는 것

- 건조물에 포함된 유기화학물을 건조하는 경우

- 도료, 피막제의 도포코팅 등 표면을 건조하여 인화성 물질의 증기가 발생하는 경우

- 건조를 통한 가연성 분말로 인해 분진이 발생하는 경우

4) 가스집합용접장치

① 용접․용단용으로 1개이상의 가스저장용기 또는 탱크를 연결한 고정식 가스집합장치로부터 용접토치          까지의 일관설비로 인화성가스 집합량이 1000kg 이상인것

5) 허가․관리대상 유해물질 및 분진작업 관련설비

① 안전검사 대상물질 49종으로부터 나오는 가스․증기 또는 분진의 발산원을 밀폐․제거하기 위해

국소배기장치(이동식제외), 밀폐설비 및 전체 환기장치(배풍량이 60㎥/분 이상)

② 안전검사 대상물질 49종이외 허가대상 또는 관리대상 물질로부터 나오는 가스․증기 또는 분진의 발          산원을 밀폐․제거하기 위해 설치하거나 분진작업을 하는 장소에 설치하는 국소배기장치(이동식제           외), 밀폐설비 및 전체 환기장치(배풍량이 150㎥/분 이상)

※ 안전검사대상 국소배기장치 관련 해당물질(49종)
• 디아니시딘과 그 염 • 디클로로벤지딘과 그 염 • 베릴륨 • 벤조트리클로리드 • 비소 및 그 무기화합물 • 석면 • 알파-나프틸아민과 그 염 • 염화비닐 • 오로토-톨리딘과 그 염 • 크롬광 • 크롬산 아연 • 황화니켈 • 휘발성 콜타르피치 • 2-브로모르로판 • 6가크롬 화합물 • 납 및 그 무기화합물 • 노말헥산	• 니켈(불용성 무기화합물) • 디메틸포름아미드 • 벤젠 • 이황화탄소 • 카드뮴 및 그 화합물 • 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 • 트리클로로에틸렌 • 포름알데히드 • 메틸클로로포름 (1,1,1-트리클로로에탄) • 곡물분진 • 망간 • 메틸렌디페닐디이소시아 네이트 (MDI) • 무수프탈산 • 브롬화메틸 • 수은	• 스틸렌 • 시클로헥사논 • 아닐린 • 아세토니트릴 • 아연(산화아연) • 아크릴로니트릴 • 아크릴아미드 • 알루미늄 • 디클로로메탄(염화메틸렌) • 용접흄 • 유리규산 • 코발트 • 크롬 • 탈크(활석) • 톨루엔 • 황산알루미늄 • 황화수소
- 허가대상물질의 종류: 산업안전보건법 시행령 제30조 - 관리대상 유해물질의 종류: 산업안전보건기준에 관한 규칙[별표12] - 분진작업의 종류: 산업안전보건기준에 관한 규칙[별표16]